**Zadavatel:**

**Obec Hrádek**

**se sídlem Hrádek č.p. 352**

**IČ: 00535958**

Kontaktní informace: Robert Borski, starosta obce

Tel. 724 309 930, e-mail: starosta@obechradek.cz



**P O P T Á V K A**

Obec Hrádek, sídlem Hrádek č.p. 352 , IČ: 00535958 (dále jen „*zadavatel*“) tímto

**vyzývá dodavatele**

k podání nabídky na poptávku s názvem:

**„klimatizace zasedací místnosti, čtyř kanceláří obecního úřadu a společenské místnosti Centra volného času“**

(dále jen jako „poptávka“) realizovaném mimo režim zákona č. 134/2016., o veřejných zakázkách (dále jen *„zákon“*).

 V  Hrádku dne 16.08.2017 Robert Borski

 starosta obce

**Poptávka klimatizace zasedací místnosti, čtyř kanceláří obecního úřadu a společenské místnosti Centra volného času**

Zasíláme Vám následující poptávku:

1) Podklady pro zpracování nabídky

Poptávka objednatele.

Prohlídka na místě

1. Předmět poptávky

Dodávka, montáž včetně realizace napájecího přívodu k venkovním jednotkám a uvedení do provozu klimatizace zasedací místnosti a čtyř kanceláří v podkroví budovy OÚ a podkrovní společenské místnosti budovy Centra volného času.

Klimatizace zasedací místnosti

klimatizační jednotka podstropní.

Jednofázová 10 kW

Vnitřní klimatizační jednotka – pod stropem na středu vstupních dveří do zasedací místnosti.

Venkovní klimatizační jednotka – na fasádě budovy vpravo únikového východu na terase.

Odvod kondenzátu – do venkovního prostoru pomocí čerpadla kondenzátu.

Kancelář starosty

Klimatizační jednotka nástěnná s chladícím výkonem 3,5 kW

Umístění vnitřní jednotky nad vstupními dveřmi ze sousední kanceláře

Odvod kondenzátu – do venkovního prostoru pomocí čerpadla kondenzátu.

Kancelář č. 1

Klimatizační jednotka nástěnná s chladícím výkonem 2,5 kW

Umístění vnitřní jednotky nad vstupem do vedlejší kanceláře, Odvod kondenzátu – do venkovního prostoru pomocí čerpadla kondenzátu.

Kancelář č. 2

Klimatizační jednotka nástěnná s chladícím výkonem 2,5 kW

Umístění vnitřní jednotky nad vstupem do vedlejší kanceláře. Odvod kondenzátu – do venkovního prostoru pomocí čerpadla kondenzátu.

Kancelář č. 3

Klimatizační jednotka nástěnná s chladícím výkonem 2,5 kW

Umístění vnitřní jednotky nad dveřmi z vedlejší kanceláře. Odvod kondenzátu – do venkovního prostoru pomocí čerpadla kondenzátu.

Venkovní jednotka bude společná pro všechny čtyři kanceláře, umístěná vlevo, vedle dveří únikového východu. Rozvod potrubí chladiva je řešen půdním prostorem a následně za konstrukcí střechy po fasádě budovy k venkovním jednotkám.

Klimatizace společenské místnosti CVČ

klimatizační jednotka podstropní, jednofázová s výkonem 10 kW

Venkovní jednotka bude umístěna na stěně nad únikovým východem. Rozvod potrubí chladiva je řešen půdním prostorem a následně za konstrukcí střechy po fasádě budovy k venkovní jednotce.

3) Platnost poptávky

Do 29.8.2017

K nabídce přiložte návrh smlouvy o dílo.

4) Cena a platební podmínky

V nabídce uveďte celkovou cenu vč. DPH

Za dodávku, montáž a realizaci napájecího přívodu.

5) Termín předání díla

Do 24.12.2017

6) Záruční podmínky

Záruční doba na klimatizační zařízení bude poskytnuta po dobu 24 měsíců od data odevzdání a převzetí díla objednatelem, za podmínky pravidelného servisu odbornou firmou.